ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ПИСЬМО
от 23 июня 2004 г. N АП-3230/06

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ N 1
К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МДС 81-35.2004)

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству разъясняет порядок применения коэффициентов к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин, для учета в сметах предусмотренных проектами условий производства работ, приведенных в Приложении N 1 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенной в действие Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1.
Размеры коэффициентов, приведенные для строительных и специальных строительных работ (таблица 1 Приложения N 1), а также для ремонтно-строительных работ (таблица 3 Приложения N 1), разработаны для работ, выполняемых при новом строительстве, а также выполняемых при реконструкции и ремонте зданий и сооружений работ, аналогичных технологическим процессам при новом строительстве, нормируемым по соответствующим сборникам государственных элементных сметных норм на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН-2001), за исключением норм сборника ГЭСН N 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений".
При применении норм сборника ГЭСН N 46 размер коэффициентов, приведенных в позициях 2, 3, 3.1 - 3.5.1, 10.1 - 11.2 таблицы 1 Приложения N 1, надлежит принимать в соответствии с Приложением 1 к настоящему письму.
При использовании норм, приведенных в сборниках государственных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр-2001), размер коэффициентов, приведенных в позициях 1 - 2.5.1, 9.1 - 10.2 таблицы 3 Приложения N 1, надлежит принимать в соответствии с Приложением 2 к настоящему письму.
По другим позициям таблицы 1 и таблицы 3 Приложения N 1 размеры коэффициентов следует принимать как для работ, выполняемых при новом строительстве, так и для работ, выполняемых при реконструкции, нормируемых по сборнику ГЭСН N 46, и ремонтно-строительных работ, нормируемых по сборникам ГЭСНр-2001.
Соответствующие дополнения будут внесены в очередное издание Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

Заместитель Руководителя
А.А.ПОПОВ

Приложение 1
к письму
от 23.06.2004 N АП-3230/06

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ
(С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ К РАСЦЕНКАМ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
СБОРНИКОВ), НОРМАМ ВРЕМЕНИ И ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
МАШИН (ВКЛЮЧАЯ ЗАТРАТЫ ТРУДА И ОПЛАТУ РАБОЧИХ,
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ), ДЛЯ УЧЕТА В СМЕТАХ
ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТАМИ

Строительные и специальные строительные работы

  N  
 пп. 	          Условия производства работ            	Коэф-    
фициенты 	
2    	Производство строительных и других работ в      
существующих зданиях и сооружениях,             
освобожденных от оборудования и других          
предметов, мешающих нормальному производству    
работ                                           	  1,0    	
3    	Производство строительных и других работ в      
существующих зданиях и сооружениях в стесненных 
условиях: с наличием в зоне производства работ  
действующих технологического оборудования       
(станков, установок, кранов и т.п.), или        
загромождающих предметов (лабораторное          
оборудование, мебель и т.п.), или движения      
транспорта по внутрицеховым путям               	  1,15   	
3.1  	То же, при температуре воздуха на рабочем месте 
более 40 град. С в помещениях                   	  1,30   	
3.2  	То же, с вредными условиями труда, где рабочим  
предприятия установлен сокращенный рабочий      
день, а рабочие-строители имеют рабочий день    
нормальной продолжительности                    	  1,30   	
3.2.1	То же, без стесненных условий, но при наличии   
вредности                                       	  1,15   	
3.3  	То же, с вредными условиями труда, где рабочие- 
строители переведены на сокращенный рабочий     
день при 36-часовой рабочей неделе              	  1,5    	
3.3.1	То же, без стесненных условий, но при наличии   
вредности                                       	  1,35   	
3.4  	То же, с вредными условиями труда, где рабочие- 
строители переведены на сокращенный рабочий     
день при 30-часовой рабочей неделе              	  1,85   	
3.4.1	То же, без стесненных условий, но при наличии   
вредности                                       	  1,70   	
3.5  	То же, с вредными условиями труда, где рабочие- 
строители переведены на сокращенный рабочий     
день при 24-часовой рабочей неделе              	  2,1    	
3.5.1	То же, без стесненных условий, но при наличии   
вредности                                       	  1,95   	
10   	Производство строительных и специальных         
строительных работ в подземных условиях в       
шахтах, рудниках, метрополитенах, тоннелях и    
других подземных сооружениях, в том числе       
специального назначения:                        		
10.1 	При отсутствии вредных условий производства     
работ, предусматривающих работу с сокращенным   
рабочим днем                                    	  1,48   	
10.2 	При наличии вредных условий производства работ  
и сокращенной рабочей неделе - 36 часов         	  1,85   	
10.3 	При наличии вредных условий производства работ  
и сокращенной рабочей неделе - 30 часов         	  2,2    	
10.4 	При наличии вредных условий производства работ  
и сокращенной рабочей неделе - 24 часа          	  2,6    	
11   	Производство строительных и специальных         
строительных работ в эксплуатируемых тоннелях   
метрополитенов в ночное время "в окно":         		
11.1 	При использовании рабочих в течение рабочей     
смены только для выполнения работ, связанных с  
"окном"                                         	  2,8    	
11.2 	При использовании части рабочей смены (до пуска 
рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля)   
для выполнения работ, не связанных с "окном"    	  1,8    	

Приложение 2
к письму
от 23.06.2004 N АП-3230/06

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ
(С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ К РАСЦЕНКАМ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
СБОРНИКОВ), НОРМАМ ВРЕМЕНИ И ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
МАШИН (ВКЛЮЧАЯ ЗАТРАТЫ ТРУДА И ОПЛАТУ РАБОЧИХ,
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ), ДЛЯ УЧЕТА В СМЕТАХ
ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТАМИ

Ремонтно-строительные работы

  N  
 пп. 	          Условия производства работ            	Коэф-    
фициенты 	
1    	Производство ремонтных работ в существующих     
зданиях и сооружениях, освобожденных от         
оборудования и других предметов, мешающих       
нормальному производству работ                  	  1,0    	
2    	Производство ремонтных работ в существующих     
зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с  
наличием в зоне производства работ действующего 
технологического оборудования (станков,         
установок, кранов и т.п.), или загромождающих   
предметов (лабораторное оборудование, мебель и  
т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым 
путям                                           	  1,15   	
2.1  	То же, при температуре воздуха на рабочем месте 
более 40 град. С в помещениях                   	  1,30   	
2.2  	То же, с вредными условиями труда, где рабочим  
предприятия установлен сокращенный рабочий      
день, а рабочие-строители имеют рабочий день    
нормальной продолжительности                    	  1,30   	
2.2.1	То же, без стесненных условий, но при наличии   
вредности                                       	  1,15   	
2.3  	То же, с вредными условиями труда, где рабочие- 
строители переведены на сокращенный рабочий     
день при 36-часовой рабочей неделе              	  1,5    	
2.3.1	То же, без стесненных условий, но при наличии   
вредности                                       	  1,35   	
2.4  	То же, с вредными условиями труда, где рабочие- 
строители переведены на сокращенный рабочий     
день при 30-часовой рабочей неделе              	  1,85   	
2.4.1	То же, без стесненных условий, но при наличии   
вредности                                       	  1,70   	
2.5  	То же, с вредными условиями труда, где рабочие- 
строители переведены на сокращенный рабочий     
день при 24-часовой рабочей неделе              	  2,1    	
2.5.1	То же, без стесненных условий, но при наличии   
вредности                                       	  1,95   	
9    	Производство ремонтно-строительных работ в      
подземных условиях в шахтах, рудниках,          
метрополитенах, тоннелях и других подземных     
сооружениях, в том числе специального           
назначения:                                     		
9.1  	При отсутствии вредных условий производства     
работ, предусматривающих работу с сокращенным   
рабочим днем                                    	  1,48   	
9.2  	При наличии вредных условий производства работ  
и сокращенной рабочей неделе - 36 часов         	  1,85   	
9.3  	При наличии вредных условий производства работ  
и сокращенной рабочей неделе - 30 часов         	  2,2    	
9.4  	При наличии вредных условий производства работ  
и сокращенной рабочей неделе - 24 часа          	  2,6    	
10   	Производство ремонтно-строительных работ в      
эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в       
ночное время "в окно":                          		
10.1 	При использовании рабочих в течение рабочей     
смены только для выполнения работ, связанных с  
"окном"                                         	  2,8    	
10.2 	При использовании части рабочей смены (до пуска 
рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля)   
для выполнения работ, не связанных с "окном"    	  1,8